[Common]
00001=確認
00002=取消
00003=套用
00004=預設值
00005=是
00007=否

[Setup]
01001=SiS VGA 安裝程式
01002=您想要安裝 SiS VGA 驅動程式和相關的應用程式嗎？
01003=您想要移除 SiS VGA 驅動程式和相關的應用程式嗎？
01004=您想要執行 Windows System Assessment Tool？
01005=您必須重新啟動電腦才能生效。想立刻重新啟動電腦嗎？
01006=安裝中
01007=移除中
01008=執行中
01009=安裝成功！
01010=安裝失敗！
01011=反安裝成功！
01012=反安裝失敗！
01013=執行完畢！
01014=執行失敗！
01015=錯誤碼
01016=系統偵測不到此裝置。
01017=請關閉所有視窗後重試。
01018=您沒有足夠的權限。
01019=請用系統管理者身份登入, 或在setup.exe上按右鍵選擇 ”以系統管理者身份執行” 來重新安裝一次。
01020=偵測到您的電腦已存在 SiS VGA 驅動程式. 您想移除現有的版本嗎？
01021=您想要安裝 SiS VGA 相關的應用程式嗎？
01022=現在是否要檢視ReadMe說明檔?

[SiSTray]
02001=控制中心
02002=解析度
02003=螢幕更新頻率
02004=螢幕旋轉
02005=關於
02006=離開
02007=度
02008=SiS VGA 工具箱
02009=版本
02010=版權所有(C) 2006 矽統科技股份有限公司
02011=此解析度並不支援您所選擇的螢幕更新頻率！
02012=螢幕更新頻率已自動更正！

[Control Center]
03001=SiS VGA 控制中心
03002=桌面色彩校正
03003=視訊設定
03004=電視輸出
03005=顯示設定
03006=旋轉
03007=產品及檔案資訊
03008=您想保留這些設定嗎？
03009=秒

[SiSGamma]
04001=桌面色彩校正
04002=裝置
04003=CRT
04004=TV
04005=LCD2
04006=色調
04007=明暗
04008=偏藍
04009=歐規
04010=標準
04011=美規
04012=偏紅
04033=RGB
04034=紅
04035=綠
04036=藍
04037=調整所選定的紅、綠、藍色頻。
04038=選擇所要調整的顯示器。
04039=色調調整。將畫面色調為暖色調 (偏紅) 或冷色調 (偏藍)。
04040=調整最適合您的顯示器的亮度。

[SiSVideo]
05001=視訊設定
05002=色度
05003=飽合度
05004=亮度
05005=對比
05031=RGB
05032=紅
05033=綠
05034=藍
05035=調整所選定的紅、綠、藍色頻。
05036=色度調整，將視訊色度調整為偏紅、偏綠、或偏藍。
05037=飽和度調整，數值愈高，畫面色彩愈濃。
05038=亮度調整，數值愈高顏色愈明亮。
05039=對比度調整，數值愈高，螢幕色彩愈鮮明。

[SiSTV]
06001=電視輸出
06002=移動模式
06003=縮放模式
06004=飽合度
06005=亮度
06006=鮮明度
06007=防止閃爍設定
06008=無
06009=弱
06010=中
06011=強
06012=最佳化
06013=電視模式
06014=螢幕區域
06030=螢幕位置調整 
06031=縮放電視顯示區域. 
06032=飽和度調整，數值愈高，畫面色彩愈濃。
06033=將電視亮度調整到最佳。
06034=清晰度調整，可使電視畫面較明銳或較柔和。
06035=防閃爍模式設定，使電視輸出信號穩定。
06036=選擇電視的輸出訊號 (NTSC 或 PAL)。美國、日本、台灣及大陸使用 NTSC 系統；大部分歐洲國家則是使用 PAL 系統。
06037=選擇HTDV訊號類型。
06038=調整螢幕區域解析度。
06039=您想保留這些設定嗎？ 15 秒內還原

[DriverMode]
07002=裝置列表
07003=更改裝置
07004=螢幕種類
07005=狀態
07006=主螢幕
07007=延伸桌面到此螢幕
07008=16色
07009=256色
07010=中(16位元)
07011=高(32位元)
07012=像素
07013=赫茲
07014=選擇要啟用的裝置
07015=裝置
07016=模式
07017=複製主螢幕
07031=點擊可切換至單螢幕模式。
07032=點擊可切換至多螢幕模式。
07033=點擊可切換至螢幕複製模式。
07034=列出主要顯示裝置可支援的解析度、色彩濃度、重新整理速率組合。
07035=任選二個您想要啟用的裝置。
07036=由主螢幕複製設定(解析度、螢幕更新頻率及色彩濃度)。

[Information]
08001=公司
08002=產品

08003=項目
08004=內容
08005=檔案版本
08006=描述
08007=著作權
08008=內部名稱
08009=原始檔名
08010=產品版本
08011=檔名
08012=軟體版本
08013=驅動程式版本
08014=檔案
08015=繪圖引擎
08016=BIOS資訊
08017=視訊橋接晶片
08031=顯示 SiS VGA 繪圖/視訊橋接晶片的產品資訊
08032=顯示 SiS VGA 繪圖驅動程式及公用程式資訊

[Rotate]
09001=回復
09031=回復先前的設定。
09032=逆時針旋轉桌面使其與螢幕夾角為0度
09033=逆時針旋轉桌面使其與螢幕夾角為90度
09034=逆時針旋轉桌面使其與螢幕夾角為180度
09035=逆時針旋轉桌面使其與螢幕夾角為270度
09036=選擇您所要旋轉的裝置

[Dialog]
0A001=裝置 1
0A002=裝置 2
0A003=選擇主動裝置


