[Common]
00001=OK
00002=Annuler
00003=Appliquer
00004=Par défaut
00005=Oui
00007=Non

[Setup]
01001=Programme d’installation SiS VGA 
01002=Désirez vous installer le lecteur et les utilitaires SiS VGA?
01003=Désirez vous désinstaller le lecteur les utilitaires SiS VGA?
01004=Désirez vous exécuter l’outil d’évaluation de système Windows?
01005=Vous devez redémarrer votre ordinateur afin que les changements prennent effet.  Voulez-vous redémarrer maintenant?
01006=Installation en progrès
01007=Désinstallation en progrès
01008=Exécution en progrès
01009=Installation réussie!
01010=Échec lors de l’Installation!
01011=Désinstallation réussie!
01012=Échec lors de la désinstallation!
01013=C’est terminé!
01014=C’est un échec!
01015=Code d’erreur
01016=Le système ne peut détecter le dispositif.
01017=Veuillez fermer tous les programmes et réessayer.
01018=Vous ne possédez pas les privilèges suffisants.
01019=Veuillez ouvrir une session à titre d’administrateur ou cliquez à droite sur setup.exe et ensuite cliquez « Exécuter à titre qu’administrateur » afin de réessayer.
01020=Une ancienne version du lecteur VGA a été détectée. Voulez-vous supprimer le lecteur existant maintenant?
01021=Voulez vous installer l'utilitaire SiS VGA?
01022=Voulez-vous consulter le fichier LisezMoi maintenant?

[SiSTray]
02001=Centre de contrôle
02002=Résolution
02003=Fréquence de rafraîchissement
02004=Pivoter
02005=Au sujet de
02006=Quitter
02007=degré
02008=Utilitaires SiS VGA
02009=Version
02010=Droits d’auteur (C) 2006 Sillicon Integrated Systems Corp.
02011=La fréquence de rafraîchissement n’est pas soutenue dans cette résolution!
02012=La fréquence de rafraîchissement a été changée automatiquement!

[Control Center]
03001=Centre de contrôle SiS VGA
03002=Correction gamma du bureau
03003=Réglage vidéo
03004=Sortie de la télévision
03005=Réglage de l’affichage
03006=Pivoter
03007=Information produit et fichier
03008=Voulez-vous sauvegarder ce changement?
03009=secondes

[SiSGamma]
04001= Correction gamma du bureau
04002=Dispositif
04003=CRT
04004=TV
04005=LCD2
04006=TEINTE
04007=Luminosité
04008=Bleuâtre
04009=Épreuvage européen
04010=Non calibré
04011=Epreuvage américain 
04012=Rougeâtre
04033=RVB
04034=Rouge
04035=Vert
04036=Bleu
04037=Réglez la valeur de l’article RVB choisi.
04038=Choisissiez l’écran à régler.
04039=Réglage de la teinte. Vous pouvez régler la teinte en tant que chaude (rougeâtre) ou froide (bleuâtre)
04040=Réglez la luminosité de votre écran afin d'atteindre le meilleur niveau de performance.

[SiSVideo]
05001=Réglage vidéo
05002=Nuance
05003=Saturation
05004=Luminosité
05005=Contraste
05031=RVB
05032=Rouge 
05033=Vert 
05034=Bleu
05035=Réglez la valeur de l’article RVB choisi.
05036=Réglage de la nuance de l’affichage vidéo. Vous pouvez régler l'affichage vidéo pour qu'il soit rougeâtre, verdâtre ou bleuâtre.
05037=Réglage du niveau de saturation de l’affichage. La plus élevée est la valeur, le plus profond est la couleur de l’écran.
05038=Réglage de la luminosité de l’affichage vidéo. La plus élevée est la valeur, la plus lumineuse est la couleur de l’écran.
05039=Réglage du contraste de l’affichage vidéo. La plus élevée est la valeur, le plus brillant est la couleur de l’écran. 

[SiSTV]
06001=Sortie télévision
06002=Mode déplacement
06003=Mode rétrécissement/étirement
06004=Saturation
06005=Luminosité
06006=Définition
06007=Anti-clignottement
06008=Aucun filtrage
06009=Faible
06010=Moyen
06011=Fort
06012=Adaptatif
06013=Mode télévision
06014=Zone du bureau
06030=Réglage de la position de l’écran de télévision 
06031=Rétrécissez ou étirez la zone d’affichage sur la télévision. 
06032=Réglage du niveau de saturation de l’affichage. La plus élevée est la valeur, le plus profond est la couleur de l’écran. 
06033= Réglez la luminosité afin d'atteindre le meilleur niveau de performance de votre télévision.
06034=Réglage de la définition, ce qui fera que l’affichage à la télévision sera plus marqué ou doux.
06035=Le réglage du mode anti-clignottement stabilise la sortie des signaux de télévision.
06036=Choisissiez le signal de sortie (NTSC ou PAL) pour votre télévision. Le système NTSC s’utilise aux États-Unis, Japon, Taiwan et le continent de la Chine; le système PAL s’utilise dans la majorité des pays européens.
06037=Choisissiez le type de signal HTDV. 
06038=Réglage de la résolution de la zone du bureau.
06039= Voulez-vous conserver ce changement? quinze secondes

[DriverMode]
07002=Liste des dispositifs
07003=Changement de dispositifs
07004=Type d’écran
07005=Statut
07006=Ceci est mon écran principal
07007=Prolonger le bureau vers cet écran
07008=16 couleurs
07009=256 couleurs
07010=Niveau élevé de couleur (16 bits)
07011=Vraie couleure (32 bits)
07012=pixels
07013=Hertz
07014=Choisissiez les dispositifs actifs
07015=Dispositif
07016=Mode
07017=Cloner l'écran principal
07031=Cliquez afin de convertir au mode simple.
07032=Cliquez afin de convertir au mode multiple.
07033=Cliquez afin de convertir au mode clone.
07034=Lister les modes supportés par le dispositif d’affichage, telles la résolution, la profondeur de la couleur et la combinaison de fréquence-rafraîchissement.
07035=Choisissez deux dispositifs que vous voulez régler.
07036=Copier les réglages (résolution, fréquence de rafraîchissement et la profondeur de la couleur) de l’écran principal.

[Information]
08001=Entreprise
08002=Produit
08003=Article
08004=Contenu
08005=Version du fichier
08006=Description du fichier 
08007=Droit d’auteur
08008=Nom interne
08009=Nom initial du fichier
08010=Version du produit
08011=Nom du fichier
08012=Version du logiciel
08013=Version du lecteur
08014=Fichier
08015=Graphique des paramètres moteurs
08016=Information BIOS
08017=Pont vidéo
08031=Afficher l’information du SiS VGA/pont vidéo
08032=Afficher l’information des lecteurs et utilitaires SiS VGA
[Rotate]
09001=Restaurer
09031=Restaurer au réglage préalable.
09032=Pivoter de 0 degré.la zone du bureau en relation à votre écran dans le sens contraire des aiguilles d’une montre 
09034= Pivoter de 180 degrés la zone du bureau en relation à votre écran dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. 
09035= Pivoter de 270 degrés la zone du bureau en relation à votre écran dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
09036=Choisissez le dispositif que vous voulez faire pivoter.

[Dialog]
0A001=périphériques 1
0A002=périphériques 2
0A003=Modification des périphériques
